*********************************
V0.1 2020.07.10
*********************************
（编译器版本：iDesigner V4.2.3.166  HRCC V1.2.0.106（优化等级O0））


V0.1a 2020.12.25
（编译器版本：iDesigner V4.2.3.166  HRCC V1.2.0.106（优化等级O0））

1.优化 iap_dataflash 和 iap_flash 程序；
2.T21/T31 新增 INTHRC 作 PWM 计数时钟源的程序；
3.ADC 例程升级为 ADC 校准程序 ADC_offset；
4.增加硬件乘法器程序 multiplication。

V0.1b 2021.01.21
（编译器版本：iDesigner V4.2.3.166  HRCC V1.2.0.106（优化等级O0））

1.更新芯片包；
2.IAP 例程读函数 DataFlashRdData 优化；
3.Bootloader 例程 lkr 空间改为 8K；

V0.1c 2021.01.22
（编译器版本：iDesigner V4.2.3.166  HRCC V1.2.0.106（优化等级O0））
1.WDT 程序电平翻转的 GPIO 改成学习板 LED1 对应的 PB6；
2.IAP 例程解决进行 IAP 前可能会复位的问题。

V0.1d 2021.01.27
（编译器版本：iDesigner V4.2.3.166  HRCC V1.2.0.106（优化等级O0））
1.更新芯片包，最新的芯片包屏蔽了配置字时钟分频选项。

V0.1e 2021.03.17
（编译器版本：iDesigner V4.2.3.177  HRCC V1.2.0.119（优化等级O0））
1.优化定时器中断，将清除中断标志的代码提前，计数器值由直接赋值改为累加；
2.新增I2C高速通信例程。

*********************************
V1.0 2021.04.08
*********************************
官网发布

*********************************
V1.1 2021.05.19
*********************************
（编译器版本：iDesigner V4.2.3.177  HRCC V1.2.0.119（优化等级O0））
1.优化 ADC 例程，使用内部VREF作参考电压时，ADEN使能后，延时1ms再启动转换。

*********************************
V1.2 2022.01.05
*********************************
（编译器版本：iDesigner V4.2.3.179  HRCC V1.2.0.122（优化等级O0））
1.优化WDT例程，在上电快速翻转过程中不断清狗，防止溢出复位；
2.增加I2C_BOOT例程；
3.增加Uart_Boot_vector_interrupt例程；
4.iap_flash例程优化：连续写读操作地址依次+2；
5._Bootloader_Demo优化：所有boot程序中的Write_Cont函数改为一次性写入32位数据。
6.iap_dataflash例程优化：读操作结束后DATARDEN清0。

*********************************
V1.3 2022.07.01
*********************************
（编译器版本：iDesigner V4.2.3.177  HRCC V1.2.0.119（优化等级O0））
1.优化IAP例程：擦/写函数中的地址取反由固定操作改为参数输入；将设置软件锁变量操作提前；擦/写函数末尾FRA指向不用的地址，另外给FRAN赋一个不等于0xFFFF且不符合取反逻辑的值。

*********************************
V1.4 2022.08.16
*********************************
（编译器版本：iDesigner V4.2.3.177  HRCC V1.2.0.119（优化等级O1））
1.优化Boot程序：擦/写函数末尾FRA指向不用的地址，另外给FRAN赋一个不等于0xFFFF且不符合取反逻辑的值；
2.Uart_Boot工程优化等级改为o1。

V1.5 2023.02.15
*********************************
（编译器版本：iDesigner V4.2.3.187  HRCC V1.2.0.136（优化等级O0））
1.增加读芯片UID例程iap_chipUID；
2.增加读芯片ID例程iap_chipID；
3.增加读芯片程序校验码例程iap_chipcheck；
4.增加RTC_1302例程；
5.UART目录下增加使用小数位波特率寄存器配置波特率到115200的例程。

V1.6 2023.08.23
*********************************
（编译器版本：iDesigner V4.2.3.187  HRCC V1.2.0.136（优化等级O0））
1.优化_Bootloader_Demo里的所有启动文件：将奇地址的AJMP指令调整到偶地址；
2.新增通过VSS校准ADC失调误差的例程：adc_offset_vss。
