# ES32V SDK Release Note

## V1.03 2024-11-29

### ES32VF2264

1. 优化例程Examples_MD\MSC\04_flash_read_write_it，使IAP更稳定；
2. 优化例程Examples_ALD\ADC\02_ADC_AutoInjected和ald_adc.c，解决例程不响应回调函数normal_convert_complete的bug；
3. 解决MD库DMA存储器到外设模式搬运数据与总线访问APB外设冲突的问题。

## V1.02 2024-10-08

### ES32VF2264

1. 新增DMA外设到外设例程；
2. 优化例程I2C写读EEPROM例程，写数据后增加TXE状态等待；
3. 新增通过PIS将HSCO连接到IO的例程；
4. 所有SPI引脚配置为强电流驱动；
5. 优化GPIO配置函数，将FUNC配置提到MODE配置之前；
6. 新增GUI_GIF例程；
7. 优化的模拟EEPROM例程，简化页状态的判断；
8. 补充通过PIS配置SPI1引脚的例程；
9. 更新USB、GUI例程；
10. 更新UART的ALD库函数，优化软件标志位的处理过程;
11. 更新md_syscfg.h，优化部分内联函数名称。

## V1.01 2024-05-06

### ES32VF2264

1. 宏SYSCFG_UNLOCK和SYSCFG_LOCK添加ALD/MD前缀；
2. 优化采样内部1.2V通道的ADC例程：ADC时钟频率改为小于565kHz；
3. 规范DSP中间件和例程的命名和注释；
4. 优化GUI例程；
5. 简化MicroBoot里的APP demo：改为单发单收协议跳转Bootloader；
6. 优化中断嵌套机制：增加条件编译，默认禁止中断嵌套；
7. 适配ES-CodeMaker代码自动生成工具；
8. 添加mlibc及例程，减小printf占用空间；
9. 删除所有工程链接文件多余的空间分配代码；
10. RMU库补充Chip Reset和CPU Reset函数接口；
11. 删除HOSC频率12M以上（不含12M）的配置。

## V1.00 2023-12-7

### ES32VF2264

1. 初版发布。