以eslink2ob为例，对python3脚本使用说明：
1.准备运行环境。
	a)如果没有安装python3，请安装python3。如果没有安装python包xmodem，请安装xmodem如果没有安装python3，请安装python3。如果没有安装python包xmodem，请安装xmodem >= 0.4.7。
	b)根据实际连接修改串口号，例如COM4。(python3脚本中的'COM4')
	c)替换下载文件，数据文件替换到es_gui_data.bin文件，app固件替换到app_crc.bin（根据BOOT程序说明进行生成）。
2.开发板断电，eslink2ob连接PC。
3.运行脚本，等待串口打开。
4.开发板连接eslink2ob。
5.等待脚本运行结束。
6.如果运行正常，可以看到以下打印信息（类似）。

串口配置
串口已打开
2026-01-28 17:38:49 send update_data cmd
recv: b'\n************* Update spiflash *************\r\nC'
2026-01-28 17:39:21 xmodem-1k transfer end
2026-01-28 17:39:22 send update_app cmd
recv: b'\n************* Update APP *************\r\nC'
2026-01-28 17:39:29 xmodem-1k transfer end
2026-01-28 17:39:30 send run_flash cmd

注意：为了python脚本效率，不会做过多信息打印。